
RM各版本电调：

BC.ZM.P00116 HG900 YAW DRIVER V1 PCBA


BC.ZM.P00121 HG900 PITCH DRIVER V1 PCBA

2015年第一批发放的6025电机电调板

电调板反面：



电调板正面：




6025电机 24V 两种电调板


1、BC.RM.P00013.01 RM2014\_GIMBAL\_DRIVER\_PITCH 24V\_V1 PCBA

2、BC.RM.P00011.01 RM2014\_GIMBAL\_DRIVER\_YAW 24V\_V1 PCBA

电调板反面：



电调板正面：



EC60电机电调板：


1、BC.RM.P00004 RM2014\_CHASSIS6025-1\_DRIVER\_T1\_PCBA

2、BC.RM.P00005 RM2014\_CHASSIS6025-2\_DRIVER\_T1\_PCBA


3、BC.RM.P00006 RM2014\_CHASSIS6025-3\_DRIVER\_T1\_PCBA

4、BC.RM.P00007 RM2014\_CHASSIS6025-4\_DRIVER\_T1\_PCBA

电调板反面：



电调板正面：




6623云台电机：


1、BC.RM.P00057.01 RM2016-G6623-PITCH-V1-PCBA

2、BC.RM.P00058.01 RM2016-G6623-YAW-V1-PCBA

电调板反面：



电调板正面：



总结：

1、6025 12V电机Y轴和P轴硬件相同，软件不同。

2、6025 24V电机Y轴和P轴硬件相同，软件不同。

3、EC60电机 1号、2号、3号、4号电机，硬件相同，软件不同。

4、6623 的Y轴和P轴电调硬件同EC60电机、但程序不同。

注意：现阶段不同电调之间不可混用！！！